ドライバー用キット作り方

ミノラックの脱着はこじらずに真っ直ぐ抜き差しして下さい。
ラバーベースはあらかじめ角を面取りしておきますとスムーズにミノラックを挿入できます。
＜１＞
ラバーベースは５本
- 幅１２ｍｍ×長さ１５ｃｍ（２本）
- 幅１８ｍｍ×長さ１５ｃｍ（１本）
- 幅１２ｍｍ×長さ３０ｃｍ（２本）
  上記ラバーベースの他にミノラックＭ型３０個とＨ型６個同封

  ＜２＞
  連結用のパーツを用意
- Ｍ型１個とＨ型１個を使って連結用パーツを６セット作ります

  ＜３＞
  幅１２ｍｍ×長さ１５ｃｍ（２本）と幅１８ｍｍ×長さ１５ｃｍ（１本）のラバーベースの
  端に連結用のパーツを挿入（連結パーツの下面とラバーベースの下面がツライチになるように）
- １２ｍｍ×１５ｃｍの連結パーツの向きと位置
- １８ｍｍ×１５ｃｍの連結パーツの向きと位置
  それぞれ向きと位置は上の写真参考に

  ＜４＞
  ベース位置決め
- 幅１８ｍｍ×長さ１５ｃｍのラバーベースを中央に（ドライバーの軸を乗せます）
- 幅１２ｍｍ×長さ１５ｃｍのラバーベースを両端に（ドライバーのハンドルを乗せます）
- 全てのドライバーの軸とハンドルが乗る位置を決めて、
- 幅１２ｍｍ×長さ３０ｃｍのラバーベースを挿入します。

  ＜５＞
  位置決め用ブロック挿入
- 最初に連結パーツに位置決め用のＭ型ブロックを写真の位置に差します。
  （写真の赤いブロック）
- 後は順次ドライバーを置いて位置決め用のＭ型ブロックをどんどん挿入していきます。

  ＜６＞
  調整
- 一応完成ですが、少し寸法に余裕がある場合（写真の例では手前側２ｃｍほど）は
  ラバーベースを切断してピッタリの寸法に仕上げることもできます。
  「ハンドル側」と「軸側」の余裕分の寸法を確認します。
- 一番手前の連結パーツの写真の位置にＭ型ブロックを挿入して、 写真の矢印の寸法がハンドル側の余裕分です。
- ハンドル側の余裕分の寸法だけ軸側の位置決めブロックを移動させた場合、ラバーベースまたは連結パーツに挿入できるか確認して下さい。
  移動させたブロックが連結パーツとラバーベースの間に来てしまう場合は、
  ハンドル側の余裕分の寸法より５ｍｍほど長めに３本のラバーベースを切って下さい。

  完成です