プライヤー用キット作り方

ミノラックの脱着はこじらずに真っ直ぐ抜き差しして下さい。
ラバーベースはあらかじめ角を面取りしておきますとスムーズにミノラックを挿入できます。
＜１＞
ラバーベースは６本
- 幅１８ｍｍ×長さ３５ｃｍのラバーベースは大きめのカッターナイフで長さ７ｃｍに切ります。
  （長さ７ｃｍのものを５本作ります。）
  上記ラバーベースの他にミノラックＭ型３２個とＨ型１６個同封

  ＜２＞
  連結用のパーツを用意
- Ｍ型２個とＨ型１個を使って「１」を４個
- Ｍ型１個とＨ型１個を使って「２」を２個

  ＜３＞
  ベース位置決め
- プライヤーのグリップと、幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍのラバーベース（２本）の端を揃えて並べます。
- 全てのプライヤーの先端が載る位置に、幅１８ｍｍ×長さ２２ｃｍのラバーベースを立てて置きます。
  ・・・この部分には先端部分の位置決め用にＭ型のミノラックが挿入されます。
  ・・・プライヤーの曲面部分より、なるべく平行な部分で位置決めできるようにして下さい。
- 長さ１８ｃｍと長さ２２ｃｍのラバーベースが交差する点に市販のマーカー等でマークを付けます。（後で拭き取れるマーカーで）
  （写真の赤い点）

  ＜４＞
  ベースの仮組み
- 幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍの先ほどマークを付けた点と、幅１８ｍｍ×長さ２２ｃｍのラバーベースの内１本を写真の向きで連結用パーツ「２」で連結します。
- 幅１２ｍｍ×長さ２０ｃｍの端と、幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍのラバーベースの端から３ｃｍくらいの所を写真の向きで連結用パーツ「１」で連結します。

  ＜５＞
  グリップ側位置決め
- 端からプライヤーを置いてグリップを仕切る部分に長さ７ｃｍのラバーベースを立てて置きます。
- グリップの下敷きになっている幅１２ｍｍのラバーベースに、長さ７ｃｍのラバーベースとが交差する点にマークを付けます。
- 以降順番にプライヤーを置いて幅１２ｍｍのラバーベースに、立てて置いた長さ７ｃｍのラバーベースとが交差する点にマークを付けます。

  ＜６＞
  ベース組み立て
- 幅１２ｍｍのラバーベースを一旦連結部分を外し（ラバーベースに刺さっているブロックはそのままで、なるべくブロックとブロックを分離して下さい。）
  先ほどマークを付けた部分にＭ型ミノラックを５個挿入してゆきます。
- もう１本の幅１２ｍｍのラバーベースにも正確に同じ位置にＭ型ミノラックを５個挿入します。

- 長さ７ｃｍのラバーベースの端から９．６ｍｍの部分にＨ型ミノラックを２個挿入します。
  （ラバーベースの端面とＭ型ミノラックの側面がツライチになる位置です。）

- ７ｃｍのラバーベース５本を１２ｍｍラバーベースのＭ型ミノラックに連結します。

- もう一本の１２ｍｍラバーベースにも連結します。
  （２〜３ｍｍほど咬み合っている状態から５ヶ所同時に奥まで押し込んで下さい。）
- 端に連結パーツ「１」を挿入します。

- 出来上がったグリップ側のユニットを、幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍのラバーベースに連結します。
  プライヤーを置いてみて必要があればやり直して仕切りの隙間を調整して下さい。

  ＜７＞
  先端側位置決め
- プライヤーを置いて先端の位置決め用にＭ型ミノラックをラバーベースに挿入します。

  ＜８＞
  最終調整
- 最後の一番端のプライヤー用のスペースに連結パーツ「１」を置いて、１２ｍｍラバーベースが余る部分を切断します。
  （ピッタリの寸法に切断しますとプライヤーが取り出しにくくなるので、２ｍｍほど余裕のある寸法で。）
- ２本の１２ｍｍラバーベースは全長が同じ長さになるよう切り揃えて下さい。

  ＜９＞
  最終組み立て
- 切り揃えた２本の１２ｍｍラバーベースの端に連結用パーツ「１」をそれぞれ挿入します。

- ＜３＞のベース位置決めの際にマークを付けたもう１本の幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍのラバーベースのマーク部分に連結パーツ「２」を挿入します。

- 上から見てベースが歪んでいないことを確認しながら、幅１８ｍｍ×長さ１８ｃｍのラバーベースを挿入します。

  最後のプライヤーの先端部に位置決めのＭ型ミノラックを挿入します。

- プライヤー先端側の１８ｍｍ幅ラバーベースの余り部分を切断します。

  ＜１０＞
  完成です。